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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ
СЧИТЫВАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

1. общая часть
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk175315010]Считыватель температуры предназначен для съёма информации с термометрической косы в ручном режиме, отображения данных с цифровых датчиков температуры, сохранения полученной информации во внутренней энергонезависимой памяти для последующей выгрузки на ПК.
Опросный лист является заданием на поставку оборудования на площадку строительства.

1.2. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
РГТ-СТ-10
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Таблица 1
	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

	1. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
	У1

	4. Средний срок службы (не менее), лет
	12

	5. Средняя наработка до отказа (не менее), ч
	85000

	ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

	1. Температура эксплуатации (при кратковременном использовании), °С
	минус 50...плюс 55

	2. Относительная влажность окружающего воздуха при
25 °С, %
	100

	[bookmark: _Toc417657959]ТРЕБОВАНИЕ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ

	1. Требования к изготовлению
	Полной заводской готовности

	2. Конструктивные характеристики:
	(Расход массы материалов указан на
единицу изделия)

	- габаритные размеры (Д х Ш х В), мм
	130 х 79 х 32

	- материал корпуса
	ABS-пластик

	- масса, кг, не более
	0,5

	- размер дисплея, дюймов, не менее
	2,42

	- вид индикации
	OLED 128х64 px

	- разрешающая способность индикации, °С
	0,01

	- номинальное напряжение питания постоянного тока, В
	4,2

	- средний ток потребления при максимальном количестве подключенных датчиков, мА, не более
	70

	- наличие встроенной энергонезависимой памяти для сохранения результатов измерений
	Да

	- объём внутренней памяти, не менее
	45 000 записей (измерений)

	- ёмкость батареи, мА*ч
	1800

	- интерфейс передачи данных на ПК
	USB

	[bookmark: _Hlk188347148]- интерфейс связи с термометрической косой
	SMAART Wire

	- тип элемента питания
	LiPo

	- степень защиты от воздействия пыли и воды
	IP68

	- разъем для подключения к термометрической косе
	Разъём Push-Pull с защитой от нежелательного размыкания

	- количество одновременно опрашиваемых датчиков термометрической косы, шт.
	До 120

	- функция корректировки значения глубины расположения датчиков на термометрической косе 
	Да

	- совместимость оборудования
	Совместимо с оборудованием, поставляемым по опросным листам 
___ОЛ на теормокосу_____________________

	- взрывозащищённое исполнение
	Да

	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И ПРИЁМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

	1. Требования к проведению приёмочных испытаний
	1. Приёмо-сдаточные испытания должны быть проведены на заводе-изготовителе по техническим условиям или программе и методике приёмо-сдаточных испытаний.
2. Контроль деталей, узлов, сборочных единиц, комплектующих производится заводом-изготовителем в процессе производства в установленном порядке и по действующей нормативно-технической документации

	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЁЖНОСТИ

	1. Требования к показателям надёжности и безопасности
	1. Показатели надёжности и безопасности устройства необходимо обеспечить на этапе проектирования правильным выбором материалов для основных узлов и деталей/изделий, отвечающих требованиям условий эксплуатации настоящего опросного листа; использованием узлов и деталей, апробированных в условиях эксплуатации или прошедших отработку в составе макетов и опытных образцов.

	2. Требования к гарантийным обязательствам
	1. Завод-изготовитель должен гарантировать выполнение:
 - требований настоящего ОЛ;
 - требований действующих государственных стандартов, руководящих документов, постановлений правительства РФ, строительных норм и правил, указанных в настоящем ОЛ.
2. Гарантия 24 мес. с даты поставки.
3. При обнаружении в гарантийный срок эксплуатации дефектов, вызванных некачественным изготовлением и подтверждённых актом установленной формы со стороны Заказчика, поставщик должен устранить дефекты или заменить устройство/элемент конструкции.

	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЯМ, МАРКИРОВКЕ И ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

	1. Состав маркировки
	1. Наименование завода-изготовителя
2. Наименование и обозначение 
3. Заводской номер
4. Маркировка взрывозащиты

	2. Способ выполнения маркировки
	В заводских условиях способом, обеспечивающим её сохранность в течение всего срока эксплуатации

	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

	1. Изготовление и поставка
	Поставляемое устройство должно поставляться новым и не должно эксплуатироваться ранее.

	[bookmark: _Toc417657968]ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ

	1. Вид поставки
	Комплектная

	- Считыватель температуры заводского изготовления, шт.
	1

	- Соединительный кабель для подключения к ПК, шт.
	1

	- Сетевое зарядное устройство, шт.
	1

	- USB флеш-накопитель, шт.
	1

	- Программное обеспечение для дешифрирования, проверки достоверности и целостности данных, полученных от устройства.
	1

	- Эксплуатационная документация, компл.
	1

	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ

	1. Эксплуатационная документация
	1. Паспорт на изделие.
2. Инструкция (руководство) по техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу (на русском языке).

	2. Разрешительная документация
	1. Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;
2. Заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации;
3. Документ, подтверждающий страну происхождения товара.
4. Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности.

	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

	1. Требования к транспортированию, консервации и хранению изделия
	1. Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы производить без резких толчков и ударов;
2. Исполнение оборудования (габариты и масса) должно обеспечить его сохранность при транспортировании любым видом транспорта.

	[bookmark: _Toc417657969]ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ОХРАНЫ ТРУДА

	Требования не применимы к данному виду МТР

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не применимы к данному виду МТР
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