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1. Общая часть
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ
Блок сбора данных предназначен для организации автоматизированного мониторинга с помощью беспроводной технологии LoRaWAN. Блок сбора данных обеспечивает сбор данных измерений от устройств полевого уровня (стационарных логгеров, инклинометров) и передачу их на оборудование верхнего уровня.
Опросный лист является заданием на поставку оборудования на площадку строительства.

1.2. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
РГТ-БСД-LR-ПК
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Таблица 1
	ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ И ОСНОВНОМУ СОСТАВУ ОБОРУДОВАНИЯ

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Габаритные размеры (без учета кабелей для подключения), мм
	600 х 400 х 200

	Габаритные размеры принимающей антенны в сборе, мм
	1560 × 36 × 36

	Габаритные размеры передающей антенны в сборе, мм
	515 × 320 × 70

	Номинальное напряжение тока (основного/резервного) источника питания, В
	~220/ +12(24)

	Потребляемая мощность, Вт, не более:
	150

	Вес, кг
	13

	Температурный режим, °С
	от  минус 30 до плюс 50

	Относительная влажность окружающего воздуха 
при 25 °С, %
	98

	Климатическое исполнение
	У2

	Степень защиты корпуса от проникновения пыли и влаги (по ГОСТ 14254-2015)
	IP65

	Протокол приёма данных с оконечных устройств полевого уровня (логгеров, инклинометров)
	LoRaWAN

	Полосы радиочастот, МГц, (нелицензируемый диапазон частот Приложение №12 решения ГЧРК от 11 сентября 2018 года N-18-46-03-1)
	866,0 – 868,0 и 868,7 – 869,2 

	Мощности передачи (сооствественно полосам радиочастот), Вт, не более (нелицензируемая мощность Приложение №12 решения ГЧРК от 11 сентября 2018 года N-18-46-03-1)
	0,025 и 0,1 

	Рабочие циклы (сооствественно полосам радиочастот)
	1% и 10%

	Количество опрашиваемых оконечных устройств полевого уровня (логгеров, инклинометров), период опроса 1 раз в сутки, шт. не более
	144

	Характеристики приёмо-передающей антенны:
	

	- тип антенны 
	Штыревая Omni 0.868 GHZ

	- коэффициент усиления антенны, дБи, не менее
	4,6

	- тип разъёма
	N-female

	- высота, м, не более
	2,0

	Длина коаксиального радиокабеля для каждой антенны, м, не более
	7

	Технология передачи данных на верхний уровень
	Ethernet

	Дальность передачи данных, км, не более
	5 (в городской среде), 10 (на открытом пространстве)

	Наличие встроенного промышленного компьютера
	Да

	Наличие встроенного роутера Ethernet, Wi-Fi
	Нет

	Автоматизированный сбор данных с оконечных устройств полевого уровня (логгеров, инклинометров) на сервер
	Да

	Создание алгоритма опроса оконечных устройств полевого уровня (логгеров, инклинометров)
	Да

	Автоматическая идентификация полученных данных
	Да

	Дистанционный анализ состояния элемента питания оконечных устройств полевого уровня (логгеров, инклинометров) и качества связи
	Да

	Архитектура работы базы данных
	Клиент-сервер

	Протокол доступа к базе данных
	TCP/IP

	Программное обеспечение для автоматического структурирования, хранения, анализа и визуализации полученных данных
	SmartGTM

	ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ

	1. Вид поставки
	Комплектная

	- Блок сбора данных, шт.
	1

	- Антенна приёмо-передающая, шт.
	1

	- Кабель коаксиальный, шт.
	1

	- USB флеш-накопитель, шт.
	1

	- Программное обеспечение для дешифрирования, проверки достоверности и целостности данных, полученных от устройства SmartView, копия ПО
	1

	- Программный комплекс SmartGTM, web-приложение, подписка на 1 год
	1

	- Эксплуатационная документация, компл.
	1

	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ

	Гарантийный срок
	24 мес. с даты поставки

	Средний срок службы, не менее
	12 лет

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Системные требования к серверному оборудованию заказчика для инсталляции программного обеспечения, создания базы данных,
	Процессор: 64-разрядный с тактовой частотой не менее 2ГГц
Оперативная память: не менее 8Гб
Жесткий диск: не менее 500Гб
СУБД: MySQL/ PostgreSQL
Статический IP адрес

	Системные требования к автоматизированным рабочим местам заказчика 
	Windows 10/ Windows 11
Net.Framework 4.0
Свободный USB порт
Сетевой доступ к серверу.



	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№док.
	Подп.
	Дата
	

	
	
	
	
	Опросный лист на проектирование,
 изготовление и поставку блока
сбора данных для организации
беспроводной передачи данных
по радиоканалу LoRaWAN
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7522917_0174D-33-810000-GTM-OL-0               5-revC01 7392417_0311D-125-901003-GTM-OL-08-revС01.doc	
	
	
	
	
	
	
	
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	2

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№док.
	Подп.
	Дата
	
	


7392417_0311D-125-901003-GTM-OL-08-revС01.doc	
image1.emf
   

 

   

   

 


