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1. Общая часть
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ
Логгер стационарный предназначен для съёма информации с термометрической косы в автоматическом режиме с заданной периодичностью, накопления полученной информации во внутренней энергонезависимой памяти и передачи данных на сервер по спутниковой связи Iridium.
Опросный лист является заданием на поставку оборудования на площадку строительства.

1.2. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
РГТ-ЛС-04
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Таблица 1
	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

	1. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
	УХЛ1

	2. Средняя наработка до отказа, ч, не менее
	85 000

	3. Средний срок службы, лет, не менее
	12

	ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

	1. Температура эксплуатации, °С
	минус 60...плюс 85

	2. Относительная влажность окружающего воздуха при
25 °С, %
	100

	ТРЕБОВАНИЕ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ

	1. Требования к изготовлению
	Полной заводской готовности

	2. Конструктивные характеристики:
	(Расход массы материалов дан на одно изделие)

	- материал корпуса
	Металл

	- габаритные размеры (Д х Ш х В), мм
	75 х 81 х 118

	- монтаж в термометрической скважине
	Устанавливается стационарно на устье термометрической трубы, с помощью уплотнительной манжеты

	- тип элемента питания
	Li-SOCl2 (литий-тионилхлорид)

	- ёмкость батареи, мА*ч
	38 000

	- номинальное напряжение питания постоянного тока, В
	3,6

	- средний срок службы элементов питания
	Не менее 5 лет при условии периодичности опроса термометрической косы (с количеством датчиков до 32 шт.) не чаще 1 раза в сутки

	- разъём для подключения к термометрической косе
	Приборная розетка Push-Pull с защитой от нежелательного размыкания

	- интерфейс связи с термометрической косой
	SMAART Wire

	- считывание данных (опрос) с термометрической косы в автоматическом режиме
	Да

	- возможность настройки программы считывания данных 
	Да

	- количество одновременно подключаемых датчиков термометрической косы, шт., не более
	120

	- автоматическое сохранение результатов измерения во внутренней энергонезависимой памяти
	Да

	- объём памяти, кол-во записей (измерений), не менее
	45 000

	- технология беспроводной передачи данных с логгера
	Спутниковая связь Iridium

	- наличие выносной приёмо-передающей антенны на магнитном креплении
	Да

	- интерфейс передачи данных на ПК
	USB

	- стойкость к химически агрессивным средам
	Да

	- степень защиты от воздействия пыли и воды
	IP68

	- совместимость оборудования
	Совместимо с оборудованием, поставляемым по опросным листам 
___ОЛ на термокосу, ОЛ на считыватель__

	- совместимость с программным обеспечением для сбора, обработки, хранения, визуализации и предиктивного анализа данных 
	Совместимо с программным обеспечением, поставляемым по опросному листу
[bookmark: _GoBack]___ОЛ на ПО__

	- взрывозащищённое исполнение
	Да

	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И ПРИЁМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

	1. Требования к проведению приёмочных испытаний
	1. Приёмо-сдаточные испытания должны быть проведены на заводе-изготовителе по техническим условиям или программе и методике приёмо-сдаточных испытаний.
2. Контроль деталей, узлов, сборочных единиц, комплектующих производится заводом-изготовителем в процессе производства в установленном порядке и по действующей нормативно-технической документации

	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЁЖНОСТИ

	1. Требования к показателям надёжности и безопасности
	Показатели надёжности и безопасности устройства необходимо обеспечить на этапе проектирования правильным выбором материалов для основных узлов и деталей/изделий, отвечающих требованиям условий эксплуатации настоящего опросного листа; использованием узлов и деталей, апробированных в условиях эксплуатации или прошедших отработку в составе макетов и опытных образцов.

	2. Требования к гарантийным обязательствам
	1. Завод-изготовитель должен гарантировать выполнение:
 - требований настоящего ОЛ;
 - требований действующих государственных стандартов, руководящих документов, постановлений правительства РФ, строительных норм и правил, указанных в настоящем ОЛ.
2. Гарантия 24 мес. с даты поставки.
3. При обнаружении в гарантийный срок эксплуатации дефектов, вызванных некачественным изготовлением и подтвержденных актом установленной формы со стороны Заказчика, поставщик должен устранить дефекты или заменить устройство/элемент конструкции.

	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЯМ, МАРКИРОВКЕ И ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

	1. Состав маркировки
	1. Наименование завода-изготовителя.
2. Наименование и обозначение изделия.
3. Заводской номер.
4. Маркировка взрывозащиты.

	2. Способ выполнения маркировки
	В заводских условиях способом, обеспечивающим ее сохранность в течение всего срока эксплуатации.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

	1. Изготовление и поставка
	Поставляемое устройство должно поставляться новым и не должно эксплуатироваться ранее.

	[bookmark: _Toc417657968]ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ

	1. Вид поставки
	Комплектная

	- Регистратор данных (логгер) заводского изготовления, шт.
	1

	- Антенна приёмо-передающая, шт.
	1

	- Соединительный кабель для подключения к ПК, шт.
	1

	- USB флеш-накопитель, шт.
	1

	- Программное обеспечение для дешифрирования, проверки достоверности и целостности данных, полученных от устройства, копия ПО
	1

	- Эксплуатационная документация, компл.
	1

	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ

	1. Эксплуатационная документация
	1. Паспорт на изделие.
2. Инструкция (руководство) по техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу (на русском языке).

	2. Разрешительная документация
	1. Сертификат соответствия требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности оборудования для работы взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011).
2. Заключение Минпромторга России о подтверждении производства изделия на территории Российской Федерации / выписка из реестра российской промышленной продукции Минпромторга России.
3. Выписка из единого реестра российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России на программное обеспечение для дешифрирования, проверки достоверности и целостности данных.

	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

	1. Требования к массе и габаритам изделия
	1. Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы производить без резких толчков и ударов;
2. Исполнение оборудования (габариты и массы) должны обеспечивать его сохранность при траспортировании любым видом транспорта

	[bookmark: _Toc417657969]ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

	Требования не применимы к данному виду МТР

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Дополнительные требования отсутствуют или определяются проектом
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